eeschema (2013-05-31 BZR 4019)-stable  >> Creation date: 28/08/2013 10:29:28
#Cmp ( ordre = Référence )
| BT1        1,5V ou 3V  
| C1         10n         
| C2         10u 16V     
| C3         10u 16V     
| C4         10u 16V     
| D1         1N4148      
| D2         1N4148      
| J0         JACK_STEREO 
| J1         JACK_STEREO 
| P1         BNC ou Bornier
| Q1         NPN faible bruit
| Q2         BC547B      
| Q3         BC547B      
| R1         10k         
| R2         100k        
| R3         10k         
| R4         100k        
| R5         1k          
| SW1        PUSH_SW     
#End Cmp

#Cmp ( ordre = Valeur )
| 1,5V ou 3V   BT1       
| 10n          C1        
| 10u 16V      C2        
| 10u 16V      C3        
| 10u 16V      C4        
| 1N4148       D1        
| 1N4148       D2        
| JACK_STEREO  J0        
| JACK_STEREO  J1        
| BNC ou Bornier P1        
| NPN faible bruit Q1        
| BC547B       Q2        
| BC547B       Q3        
| 1k           R5        
| 10k          R1        
| 10k          R3        
| 100k         R2        
| 100k         R4        
| PUSH_SW      SW1       
#End Cmp

#End List
