Template kicad pour arduino r3.

La configuration suppose les librairies IUT dans /usr/share/kicad/EmpreintesIutKicad/
Modifier la configuration si ce n'est pas le cas.

 ls /usr/share/kicad/iut/EmpreintesIutKiCad/
IUT-CAPACITORS.mod   IUT-DIODES.mod       IUT-RESISTORS.mod
IUT-CAPACITORS.pdf   IUT-DIODES.mod.bak   IUT-RESISTORS.pdf
IUT-CIRCUITS.mod     IUT-DIODES.pdf       IUT-TRANSISTORS.mod
IUT-CIRCUITS.pdf     IUT-DIP_SOCKETS.mod  IUT-TRANSISTORS.pdf
IUT-CONNECTIQUE.mod  IUT-DIP_SOCKETS.pdf
IUT-CONNECTIQUE.pdf  IUT-DIVERS.mod

Si vous n'avez pas ces librairies dans votre système vous pouvez les télécharger à :
  http://bravo.univ-tln.fr/er/Ressources/KiCadIUT1_0.rar
Décompressez le dossier et recopier les fichiers mod dans /usr/share/kicad/iut/EmpreintesIutKiCad/
où dans le répertoire équivalent pour windows.
Ensuite dans les préférences de librairies ajouter le chemin de recherche vers ce répertiore.

Organisation :
  docs : toutes les docs relatives aux projets.
  lib :  symboles supplémentaires de votre projet
  mod :  modules  supplémentaires de votre projet
  fab :  fichiers nécessaires à la fabrication : typons, perçage, ....

ATTENTION :Les différents logiciels (schéma,assiocation,pcb) doivent s'ouvrir sans messages d'erreurs avant de
commencer à travailler sur le projet.

Ensuite :

1/ Renommez le dossier contenant le projet avec le nom souhaité.
2/ Exéctuez le script python rename.py : tous les fichiers de projet seront renommés avec le nom du dossier
3/ Dans kicad ouvrez le projet nom_du_dossier.pro

Attention ne changez pas la numérotation des connecteurs !!!!
Toujours conserver l'annotation existante.

P. Arlotto

